******************************************************************************
**                                                                          **
**                         Realtek カメラドライバー                         **
**                                                                          **
**                          Version 6.2.9200.10239                          **
**                                                          富士通株式会社  **
******************************************************************************

------------------------------------------------------------------------------

  「Realtek カメラドライバー」は、パソコン内蔵の Web カメラや視線アシスト用カ
メラを動作させる為に必要なドライバープログラムです。

  本テキストは、表題のドライバー（以下、「本ドライバー」と表記します）につい
て記述しています。
  本テキストの構成は、以下のようになっています。

   1. ご使用条件
   2. 本テキストをお読みになる上での注意
   3. 動作環境
   4. 注意事項
   5. 改版履歴（修正項目）
   6. インストール手順
   7. インストール確認手順
   8. アンインストール手順
   9. ご使用方法
   10. 商標および著作権

------------------------------------------------------------------------------
■ 1. ご使用条件

  本ドライバーのご使用にあたっては、下記のご使用条件をお守りください。
  ご使用条件を遵守できない場合には、本ドライバーは使用しないでください。

  ・ご使用条件

  (1) 本ドライバーの再配布はできません。
  (2) 本ドライバーを改造したり、リバースエンジニアリング、逆アセンブル等を行
      うことはできません。
  (3) 本ドライバーに関するいかなる著作権表記も変更できません。
  (4) 本ドライバーを使用した結果、損害が発生しても弊社、または
      Realtek Semiconductor Corporation は責任を負いません。

------------------------------------------------------------------------------
■ 2. 本テキストをお読みになる上での注意

  ・お使いのパソコンの設定によっては、本テキスト内の「ダブルクリック」を「ク
    リック」に読み替える必要があります。

  ・タッチ操作の場合は、「クリック」を「タップ」に読み替える必要があります。
    または、「ダブルタップ」に読み替える必要があります。

------------------------------------------------------------------------------
■ 3. 動作環境

  本ドライバーをお使いいただくには、以下のシステムが必要です。

  ・対象 OS
    - Windows 8.1
    - Windows 8.1 Pro
    - Windows 8.1 Enterprise
    - Windows 8
    - Windows 8 Pro
    - Windows 8 Enterprise
    - Windows 7 Ultimate
    - Windows 7 Enterprise
    - Windows 7 Professional
    - Windows 7 Home Premium
    - Windows 7 Starter

  ・対象機種
    - Realtek 製カメラコントローラー 搭載機種

------------------------------------------------------------------------------
■ 4. 注意事項

  ・本ドライバーをご使用になる前に、必ず本体添付のマニュアルをお読みください。

  ・室内でお使いになる場合に Web カメラの画像がちらつく場合は、「9. ご使用方
    法」に記載されている手順により、ちらつきを抑えることが出来ます。

  ・視線アシスト用カメラを使用するには、専用のアプリが必要です。

------------------------------------------------------------------------------
■ 5. 改版履歴（修正項目）

  ・Version 6.2.9200.10239
    - Windows 8.1 に対応しました。

  ・Version 6.2.9200.10220
    - 視線アシスト用カメラに対応しました。
    - タブレットで Windows 8 のカメラアプリを使用する場合、画面ローテーション
      時にカメラの画像の向きが異常になる場合がある問題を修正しました。

  ・Version 6.2.9200.10207
    - 2013 年夏モデルの新機種に対応しました。

  ・Version 6.2.9200.10201
    - 一部の機種において、Web カメラの画像が上下逆に表示される問題を修正しま
      した。

  ・Version 6.2.8400.10189
    - フラッシュ LED 搭載機種 に対応しました。

  ・Version 6.2.8400.10181
    - Windows 8 に対応しました。

  ・Version 6.1.7600.0142
    - 初版リリース。

------------------------------------------------------------------------------
■ 6. インストール手順

◇新規インストールの場合

  - Windows 8.1 の場合

   1) デスクトップ画面を表示します。
   2) 画面左下の「エクスプローラー」アイコンをクリックします。
   3) 本ドライバーが格納されているドライブ、フォルダーを表示します。
   4) 「setup」または「setup.exe」をダブルクリックします。
   5) 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「はい」をクリック
      します。
      →ドライバーのインストールが行われ、インストールが完了すると
        「InstallShield Wizard の完了」が表示されます。
   6) ウィンドウ中で「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」にチェックが
      ついている事を確認し、「完了」をクリックします。
      →コンピューターが再起動します。

    以上でインストールは完了です。


  - Windows 8 の場合

   1) デスクトップ画面を表示します。
   2) 画面左下の「エクスプローラー」アイコンをクリックします。
   3) 本ドライバーが格納されているドライブ、フォルダーを表示します。
   4) 「setup」または「setup.exe」をダブルクリックします。
   5) 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「はい」をクリック
      します。
      →ドライバーのインストールが行われ、インストールが完了すると
        「InstallShield Wizard の完了」が表示されます。
   6) ウィンドウ中で「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」にチェックが
      ついている事を確認し、「完了」をクリックします。
      →コンピューターが再起動します。

    以上でインストールは完了です。


  - Windows 7 の場合

   1) コンピューターの管理者のアカウント、あるいは管理者または Administrators
      グループのメンバーとしてログオンします。
   2) 「スタート」ボタンをクリックして「スタート」メニューを表示させ、
      「コンピューター」をクリックします。
      →「コンピューター」を起点としたフォルダー ウィンドウが開きます。
   3) 本ドライバーが格納されているドライブ、フォルダーへ移動します。
   4) 「setup」または「setup.exe」をダブルクリックします。
      ※「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示され、
        「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？」と表示
        される場合があります。
        その場合は、「はい」をクリックしてください。
      →ドライバーのインストールが行われ、インストールが完了すると
        「InstallShield Wizard の完了」が表示されます。
   5) ウィンドウ中で「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」にチェックが
      ついている事を確認し、「完了」をクリックします。
      →コンピューターが再起動します。

    以上でインストールは完了です。


◇更新インストールの場合
  1) アンインストール手順に従い、本ドライバーをアンインストールしてください。
  2) インストール手順の新規インストールの場合に従い、本ドライバーをインスト
      ールしてください。

------------------------------------------------------------------------------
■ 7. インストール確認手順

  - Windows 8.1 の場合

   1) スタート画面左下の「↓」をクリックします。
      「↓」が表示されていない場合は、マウスポインターを動かすと表示されます。
      ※タッチ操作の場合は、スタート画面を上側にスワイプします。
   2) 「コントロールパネル」をクリックします。
   3) 「システムとセキュリティ」→「システム」の順にクリックします。
   4) ウィンドウ左の「デバイス マネージャー」をクリックします。
   5) Web カメラの場合：
        「イメージング デバイス」をダブルクリックし、「FJ 5M Camera」または
        「FJ Camera」をダブルクリックします。
      視線アシスト用カメラの場合：
        「サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー」をダブルクリックし、
        「FJ IR Sensor」をダブルクリックします。
   6) 「ドライバー」タブをクリックし、プロバイダーが「Realtek」、バージョンが
      「6.2.9200.10239」であることを確認します。

    以上でインストール確認は完了です。


  - Windows 8 の場合

   1) スタート画面の何もないところを右クリックし、画面右下の
      「すべてのアプリ」をクリックします。
      ※タッチ操作の場合は、画面の下端の外から中へスワイプし、画面右下の
        「すべてのアプリ」をタップします。
   2) 「コントロールパネル」をクリックします。
   3) 「システムとセキュリティ」→「システム」の順にクリックします。
   4) ウィンドウ左の「デバイス マネージャー」をクリックします。
   5) Web カメラの場合：
        「イメージング デバイス」をダブルクリックし、「FJ 5M Camera」または
        「FJ Camera」をダブルクリックします。
      視線アシスト用カメラの場合：
        「サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー」をダブルクリックし、
        「FJ IR Sensor」をダブルクリックします。
   6) 「ドライバー」タブをクリックし、プロバイダーが「Realtek」、バージョンが
      「6.2.9200.10239」であることを確認します。

    以上でインストール確認は完了です。


  - Windows 7 の場合

   1) 「スタート」ボタンをクリックして「スタート」メニューを表示させ、
      「コントロール パネル」をクリックします。
      →「コントロール パネル」ウィンドウが表示されます。
   2) 「コントロール パネル」ウィンドウ中の「システムとセキュリティ」をクリッ
      クします。
      ※「コントロール パネル」を「大きいアイコン」または「小さいアイコン」で
        アイコンが表示される状態にしている場合は、「デバイス マネージャー」ア
        イコンをクリックします。その後は、手順5)から続けます。
   3) 「システム」をクリックします。
      →「コンピューターの基本的な情報の表示」が表示されます。
   4) 左タスクメニューより「デバイス マネージャー」をクリックします。
      →「デバイス マネージャー」ウィンドウが表示されます。
   5) Web カメラの場合：
        「イメージング デバイス」をダブルクリックし、「FJ 5M Camera」または
        「FJ Camera」をダブルクリックします。
      視線アシスト用カメラの場合：
        「サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー」をダブルクリックし、
        「FJ IR Sensor」をダブルクリックします。
   6) 「ドライバー」タブをクリックし、プロバイダーが「Realtek」、バージョンが
      「6.2.9200.10239」であることを確認します。

    以上でインストール確認は完了です。


------------------------------------------------------------------------------
■ 8. アンインストール手順

  - Windows 8.1 の場合

   1) スタート画面左下の「↓」をクリックします。
      「↓」が表示されていない場合は、マウスポインターを動かすと表示されます。
      ※タッチ操作の場合は、スタート画面を上側にスワイプします。
   2) 「コントロールパネル」をクリックします。
   3) 「プログラムのアンインストール」をクリックします。
   4) 「プログラムのアンインストールまたは変更」の一覧から
      Web カメラの場合：
        「FJ Camera」（発行元：Realtek Semiconductor Corp.）を選択し、
        「アンインストール」をクリックします。
      視線アシスト用カメラの場合：
        「Realtek PC Camera」（発行元：Realtek Semiconductor Corp.）を選択し、
        「アンインストール」をクリックします。
      →「ファイル削除の確認」ウィンドウが表示されます。
   5) 表示されたウィンドウ中の「OK」をクリックします。
      →ドライバーのアンインストールが行われ、アンインストールが完了すると
        「アンインストール完了」が表示されます。
   6) ウィンドウ中で「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」にチェックが
      ついている事を確認し、「完了」をクリックします。
      →コンピューターが再起動します。

      ※「FJ Camera のアンインストール中にエラーが発生しました。既にアンイン
        ストールされている可能性があります。」が表示される場合がありますが、
        正常にアンインストールできておりますのでそのまま再起動を継続してくだ
        さい。

    以上でアンインストールは完了です。


  - Windows 8 の場合

   1) スタート画面の何もないところを右クリックし、画面右下の
      「すべてのアプリ」をクリックします。
      ※タッチ操作の場合は、画面の下端の外から中へスワイプし、画面右下の
        「すべてのアプリ」をタップします。
   2) 「コントロールパネル」をクリックします。
   3) 「プログラムのアンインストール」をクリックします。
   4) 「プログラムのアンインストールまたは変更」の一覧から
      Web カメラの場合：
        「FJ Camera」（発行元：Realtek Semiconductor Corp.）を選択し、
        「アンインストール」をクリックします。
      視線アシスト用カメラの場合：
        「Realtek PC Camera」（発行元：Realtek Semiconductor Corp.）を選択し、
        「アンインストール」をクリックします。
      →「ファイル削除の確認」ウィンドウが表示されます。
   5) 表示されたウィンドウ中の「OK」をクリックします。
      →ドライバーのアンインストールが行われ、アンインストールが完了すると
        「アンインストール完了」が表示されます。
   6) ウィンドウ中で「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」にチェックが
      ついている事を確認し、「完了」をクリックします。
      →コンピューターが再起動します。

      ※「FJ Camera のアンインストール中にエラーが発生しました。既にアンイン
        ストールされている可能性があります。」が表示される場合がありますが、
        正常にアンインストールできておりますのでそのまま再起動を継続してくだ
        さい。

    以上でアンインストールは完了です。


  - Windows 7 の場合

   1) 「スタート」ボタンをクリックして「スタート」メニューを表示させ、
      「コントロールパネル」をクリックします。
      →「コントロール パネル」ウィンドウが表示されます。
   2) 「コントロール パネル」ウィンドウ中の「プログラム」カテゴリの
      「プログラムのアンインストール」をクリックします。
      ※「コントロール パネル」を「大きいアイコン」または「小さいアイコン」で
        アイコンが表示される状態にしている場合は、「プログラムと機能」アイコ
        ンをクリックします。
      →「プログラムのアンインストールまたは変更」が表示されます。
   3) Web カメラの場合：
        「FJ Camera」（発行元：Realtek Semiconductor Corp.）を選択して、
        「アンインストール」をクリックします。
      視線アシスト用カメラの場合：
        「Realtek PC Camera」（発行元：Realtek Semiconductor Corp.）を選択し、
        「アンインストール」をクリックします。
      →「ファイル削除の確認」ウィンドウが表示されます。
   4) 表示されたウィンドウ中の「OK」をクリックします。
      →ドライバーのアンインストールが行われ、アンインストールが完了すると
        「アンインストール完了」が表示されます。
   5) ウィンドウ中で「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」にチェックが
      ついている事を確認し、「完了」をクリックします。
      →コンピューターが再起動します。

      ※「FJ Camera のアンインストール中にエラーが発生しました。既にアンイン
        ストールされている可能性があります。」が表示される場合がありますが、
        正常にアンインストールできておりますのでそのまま再起動を継続してくだ
        さい。

    以上でアンインストールは完了です。


------------------------------------------------------------------------------
■ 9. ご使用方法

  本ドライバーの動作対象となる内蔵 Web カメラは、画像の調整を自動で行ないます
ので、通常そのままでお使いになれますが、プロパティ画面を使用することにより、
詳細な設定を行なうことができます。

   9.1 プロパティ画面の起動方法

     Web カメラを利用するアプリからプロパティ画面を起動します。
     ※プロパティ画面を起動する方法は、アプリによって異なります。ご使用になる
       アプリのマニュアルをご覧ください。
       例) CyberLink YouCam 4 をご使用になる場合の手順：
           1) キャプチャー画面下の「現在の映像を補正」アイコンをクリックしま
              す。
              →「ビデオ エンハンスメント」ウィンドウが表示されます。
           2) 「詳細」をクリックします。
              →「FJ Cameraのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

   9.2 ビデオ プロセス アンプ

     プロパティ画面で「ビデオ プロセス アンプ」タブをクリックします。
     この画面では、以下の設定を行なうことができます。
     ご購入時の設定に戻すには、「初期設定」をクリックします。

     ※お使いの機種によっては設定できない項目があります。

     - スライダーを左右に操作することにより、輝度、コントラスト、色相、色彩、
       シャープネス、ガンマ、逆光補正、ゲインを調整することができます。

     - ホワイトバランス
       右側の「自動」チェックボックスからチェックを外すと、スライダーを左右に
       操作してホワイトバランスを調整することができます。

     - 電源周波数（ちらつき防止）
       パソコンをお使いになる環境に合わせて「50Hz」、「60Hz」、「屋外」から選
       択できます。
       パソコンを室内でお使いになる場合、お使いになる地域の電源に合わせて
       「50Hz」、「60Hz」を選択することにより、蛍光灯の下で Web カメラを使用
       した場合の画像のちらつきを抑えることが出来ます。

     - フラッシュ LED
       「フラッシュLED On」チェックボックスにチェックをつけるとフラッシュ LED
       が点灯します。

   9.3 カメラ制御

     プロパティ画面で「カメラ制御」タブをクリックします。
     この画面では、以下の設定を行なうことができます。
     ご購入時の設定に戻すには、「初期設定」をクリックします。

     ※お使いの機種によっては設定できない項目があります。

     - 露出
       右側の「自動」チェックボックスからチェックを外すと、スライダーを左右に操
       作して露出を調整することができます。

     - ズーム
       スライダーを左右に操作することにより、画像を拡大、縮小することができま
       す。

     - パン
       画像を拡大しているとき、スライダーを左右に操作することにより、表示フレ
       ームを左右に移動させることができます。

     - チルト
       画像を拡大しているとき、スライダーを左右に操作することにより、表示フレ
       ームを上下に移動させることができます。

     - フォーカス
       右側の「自動」チェックボックスからチェックを外すと、スライダーを左右に操
       作してフォーカスを調整することができます。

     - フリップ
       「水平方向」のチェックボックスにチェックをつければ画像が左右反転した状
       態で表示されます。
       「垂直方向」のチェックボックスにチェックをつければ画像が上下反転した状
       態で表示されます。

     - 高感度補正
       「高感度補正」のチェックボックスにチェックをつければセンサの感度が上が
       り暗い場所でも明るく表示することが出来ます。

       ※感度が上がっている状態では、フレームレートが低下します。また、Web カ
         メラの画像にノイズが多くなります。

------------------------------------------------------------------------------
■ 10.商標および著作権

  Realtek は、Realtek Semiconductor Corporation の商標または登録商標です。

  本ドライバーの著作権は、Realtek Semiconductor Corporation にあります。

  その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

  本テキストでは、
  Windows 8.1
  Windows 8.1 Pro
  Windows 8.1 Enterprise を
  Windows 8.1 と表記しています。

  Windows 8
  Windows 8 Pro
  Windows 8 Enterprise を
  Windows 8 と表記しています。

  Windows 7 Ultimate
  Windows 7 Enterprise
  Windows 7 Professional
  Windows 7 Home Premium
  Windows 7 Starter を
  Windows 7 と表記しています。

  All Rights Reserved, Copyright(C) 富士通株式会社 2012 - 2013

------------------------------------------------------------------------------
