*******************************************************************************
**                                                                           **
**               インテル(R) ラピッド ストレージ テクノロジー                **
**                                                                           **
**                          Version 12.7.1.1000-A                            **
**                                                          富士通株式会社   **
*******************************************************************************

  本ドライバーは、Intel Corporation 製チップセットを搭載するパソコンで、
  シリアルATAコントローラーの AHCI (Advanced Host Controller Interface) 機能を
  提供するドライバープログラムです。これにより、Serial ATA 接続のストレージ
  デバイスの性能が向上します。

  本テキストは、表題の Intel Corporation 製ドライバープログラム（以下、
  「本ドライバー」と表記します) について記述しています。
  本テキストの構成は、以下のようになっています。

   ■ 1. ご使用条件
   ■ 2. 本テキストをお読みになる上での注意
   ■ 3. 動作環境
   ■ 4. 注意事項
   ■ 5. 改版履歴（修正項目）
   ■ 6. インストール手順
   ■ 7. インストール確認手順
   ■ 8. アンインストール手順
   ■ 9. 商標および著作権

-------------------------------------------------------------------------------
■ 1. ご使用条件

  本ドライバーのご使用にあたっては、下記のご使用条件をお守りください。
  ご使用条件を遵守できない場合には、本ドライバーは使用しないでください。

  ・ご使用条件

  (1) 本ドライバーの再配布はできません。
  (2) 本ドライバーを改造、リバースエンジニアリング、逆アセンブル等を行うことは
      できません。
  (3) 本ドライバーに関するいかなる著作権表記も変更できません。
  (4) 本ドライバーを使用した結果、損害が発生しても弊社、または Intel 
      Corporation は責任を負いません。

-------------------------------------------------------------------------------
■ 2. 本テキストをお読みになる上での注意

  ・お使いのパソコンの設定によっては、本テキスト内の「ダブルクリック」を
    「クリック」に読み替える必要があります。タッチ機能をお使いの場合、
    「クリック」と記載されている個所は「タップ」と読み替えてください。

-------------------------------------------------------------------------------
■ 3. 動作環境

  本ドライバーをお使いいただくには、以下のシステムが必要です。

  ・対象OS
    - Windows 8
    - Windows 8 Pro
    - Windows 8 Enterprise
    - Windows 7 Ultimate
    - Windows 7 Enterprise
    - Windows 7 Professional
    - Windows 7 Home Premium
    - Windows 7 Home Basic
    - Windows 7 Starter

  ・対象機種
    - Intel Corporation 製チップセットを搭載し、Serial ATA 接続のハードディスク
      ドライブを搭載する機種
      （※AHCI 機能をサポートしている必要があります。）

-------------------------------------------------------------------------------
■ 4. 注意事項

  ・AHCI Controllerの表記はお使いの機種のチップセットの種類により異なります。
    詳しくは、お使いの本体添付のマニュアルをお読みください。

-------------------------------------------------------------------------------
■ 5. 改版履歴（修正項目）

  ◇Version 12.7.1.1000-A
    - Hybrid HintをサポートするNAND容量を12GB以上に拡大。

  ◇Version 12.6.3.1000-A
    - 対象チップセットを追加変更。

  ◇Version 11.6.0.1030-A
    - Roxio Creatorで媒体への連続コピーを行う際、媒体を認識しなくなる不具合を
      修正。

  ◇Version 11.5.2.1001-A
    - 対象OSを変更。

  ◇Version 11.0.0.1032-A
    - 対象チップセットを追加変更。

  ◇Version 10.1.5.1001-A
    - コンピューターの初回起動時にブルースクリーンが発生する不具合を修正。

  ◇Version 10.1.2.1004-A
    - 省電力状態から復帰するとき、ごくまれにブルースクリーンが発生する不具合を
      修正。

  ◇Version 10.1.0.1008-A
    - AHCIで2TB以上の容量を持つハードディスクドライブに対応。

  ◇Version 10.0.0.1046-A
    - 対象チップセットを追加変更。

  ◇Version 9.6.4.1002
    - 加速度センサが搭載されている装置でHDDのアクセスが頻繁に行われている状態で
      Shock Sensor Utilityが加速度を感知して磁気ヘッドを退避するとブルース
      クリーンが発生する不具合を修正。

  ◇Version 9.6.0.1014
    - SSDのTrimコマンドに対応。

  ◇Version 9.5.4.1001
    - Blu-ray Disc/DVD/CDドライブとの組み合わせによりブルーバックが発生する
      不具合を修正。

  ◇Version 9.5.0.1037
    - 初版リリース。

-------------------------------------------------------------------------------
■ 6. インストール手順

・Windows 8 の場合

  ・本ドライバーをインストールする場合は、「管理者のアカウント」をもつユーザーで
    ログオンした状態で行ってください。

1) デスクトップ画面を表示します。
2) 画面左下の「エクスプローラー」アイコンをクリックします。
3) 本ドライバーが格納されているドライブ、フォルダーを表示します。
4) 「setup」をダブルクリックします。
5) 「ユーザー アカウント制御」が表示されたら、「はい」をクリックします。
6) 「インテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー」ダイアログが表示されたら、
   「はい」をクリックします。
7) 「インストールが完了しました。再起動が必要です。今すぐ再起動しますか？」が
   表示されたら、「はい」をクリックします。
     →コンピューターが再起動します。

  以上でインストールは終了です。


・Windows 7 の場合

  ・本ドライバーをインストールする場合は、「管理者のアカウント」をもつ
    ユーザーでログオンした状態で行ってください。

1) 「スタート」メニューから「プログラムとファイルの検索」の欄に、
   「(本ドライバーのあるドライブ名):\(フォルダー名)\setup.exe」を入力し、
   「Enter」キーを押します。
2) 「ユーザー アカウント制御」が表示されたら、「はい」をクリックします。
3) 「インテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー」ダイアログが表示されたら、
   「はい」をクリックします。
4) 「インストールが完了しました。再起動が必要です。今すぐ再起動しますか？」が
   表示されたら、「はい」をクリックします。
   →コンピューターが再起動します。
     再起動後、お使いのハードディスクドライブが再認識され、ハードディスク用の
     ドライバーソフトウェアが再インストールされることがあります。
     再インストールが完了すると、「Microsoft Windows」ダイアログが表示され、
　　 再起動を促されます。
5) 「Microsoft Windows」ダイアログ中の「今すぐ再起動する(R)」をクリックします。
   →再度、コンピューターが再起動します。

  以上でインストールは終了です。

-------------------------------------------------------------------------------
■ 7. インストール確認手順

・Windows 8 の場合

1) スタート画面の何もないところを右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」を
   クリックします。
   ※タッチ機能をお使いの場合、スタート画面の下端の外から中へスワイプし、
     画面右下の「すべてのアプリ」をタップします。
2) 「コントロール パネル」をクリックします。
3) 「システムとセキュリティ」→「システム」の順にクリックします。
4) 左タスクメニューより「デバイス マネージャー」をクリックします。
5) 「デバイス マネージャー」ウィンドウ中の
   「IDE ATA/ATAPI コントローラー」カテゴリ左の三角マークをクリックします。
   →カテゴリに属するデバイスが表示されます。
     その中に、「Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller」が表示
     されていることを確認します。
6) 「Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller」をダブルクリック
   します。
   →「Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controllerのプロパティ」
     ウィンドウが表示されます。
7) 表示されたウィンドウの「ドライバー」タブをクリックします。
8) 「バージョン:」が「12.7.1.1000」と表示されていることを確認します。

  以上でインストール確認は終了です。


・Windows 7 の場合

1) 「スタートメニュー」を表示させ、「コントロール パネル」をクリックします。
2) 「コントロール パネル」ウィンドウ中の「システムとセキュリティ」をクリックし
   ます。
   ※「コントロール パネル」の表示方法を「大きいアイコン」または「小さい
     アイコン」に変更している場合は、「デバイス マネージャー」アイコンを
     ダブルクリックします。その後は、手順5)から続けます。
3) 「システム」をクリックします。
4) 左タスクメニューより「デバイス マネージャー」をクリックします。
5) 「デバイス マネージャー」ウィンドウ中の
   「IDE ATA/ATAPI コントローラー」カテゴリ左の三角マークをクリックします。
   →カテゴリに属するデバイスが表示されます。
     その中に、「Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller」が表示
     されていることを確認します。
6) 「Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller」をダブルクリック
   します。
7) 表示されたウィンドウの「ドライバー」タブをクリックします。
8) 「バージョン:」が「12.7.1.1000」と表示されていることを確認します。

  以上でインストール確認は終了です。

-------------------------------------------------------------------------------
■ 8. アンインストール手順

・Windows 8 の場合

  ・本ドライバーをアンインストールする場合は、「管理者のアカウント」をもつ
    ユーザーでログオンした状態で行ってください。

1) スタート画面の何もないところを右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」を
   クリックします。
   ※タッチ機能をお使いの場合、スタート画面の下端の外から中へスワイプし、
     画面右下の「すべてのアプリ」をタップします。
2) 「コントロール パネル」をクリックします。
3) 「プログラムのアンインストール」をクリックします。
4) 「プログラムのアンインストールまたは変更」の一覧から「インテル(R)
   ラピッド・ストレージ・テクノロジー」を選択し、「アンインストール」を
   クリックします。
5) 「インテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー  ようこそ」が表示されたら、
   「次へ」をクリックします。
6) ドライバーのアンインストールが始まります。
   ※ドライバーのアンインストールには時間がかかる場合があります。
     その間にアンインストールを中断したり、別のアプリを起動したり、パソコンの
     電源を切ったりしないでください。
7) 「インテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー  完了」が表示されたら
   「はい、コンピューターを今すぐ再起動します。」が選択されていることを確認して
   「完了」をクリックします。
8) 自動で再起動します。

  以上でアンインストールは終了です。


・Windows 7 の場合

  ・本ドライバーをアンインストールする場合は、「管理者のアカウント」をもつ
    ユーザーでログオンした状態で行ってください。

1) 「スタート」メニューから、「コントロール パネル」を選択しクリックします。
   ※「コントロール パネル」の表示方法を「大きいアイコン」または「小さい
     アイコン」に変更している場合は、「プログラムと機能」アイコンを
     ダブルクリックします。その後は、手順3)から続けます。
2) 「プログラムのアンインストール」をクリックします。
3) 「プログラムのアンインストールまたは変更」の一覧から「インテル(R)
   ラピッド・ストレージ・テクノロジー」を選択し、「アンインストール」を
   クリックします。
4) 「インテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー  ようこそ」が表示されたら、
   「次へ」をクリックします。
5) ドライバーのアンインストールが始まります。
   ※ドライバーのアンインストールには時間がかかる場合があります。
     その間にアンインストールを中断したり、別のアプリを起動したり、パソコンの
     電源を切ったりしないでください。
6) 「インテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー 完了」が表示されたら
   「はい、コンピューターを今すぐ再起動します。」が選択されていることを確認して
   「完了」をクリックします。
7) 自動で再起動します。

  以上でアンインストールは終了です。

-------------------------------------------------------------------------------
■ 9. 商標および著作権

Intel は、米国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の
商標または登録商標です。

Windowsは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。
Windows 8
Windows 8 Pro
Windows 8 Enterpriseを
Windows 8と表記しています。
Windows 7 Ultimate、
Windows 7 Enterprise、
Windows 7 Professional、
Windows 7 Home Premium、
Windows 7 Home Basic、
Windows 7 Starterを
Windows 7と表記しています。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

本ドライバーの著作権は米国 Intel Corporation にあります。

Copyright(C) 2013 FUJITSU LIMITED. All rights reserved.
-------------------------------------------------------------------------------
