# Bluetooth® 経由で個人情報を同期する

多くの電話や Bluetooth デバイスでは、Bluetooth の同期サービスを使用して連絡先や他の個人情報マネージャ (PIM) データにアクセスし、Bluetooth デバイスの連絡先をファイルにバックアップしたり、バックアップ ファイルの連絡先を復元したりすることができます。

サポートされるプロファイルとロール:

- 連絡先のバックアップと復元を行う SYNC クライアント
- 連絡先をバックアップする Phone Book Access Profile (PBAP) クライアント

## SYNC (同期) プロファイルを使用した個人連絡先情報のバックアップと復元

注：装置側でバックアップおよび復元が可能なのは、完全な連絡先データベースのみです。

追加された Bluetooth デバイスの [サービス] ウィンドウで (「新しい Bluetooth® デバイスの追加と接続」を参照)、次のいずれかを実行します。

1. バックアップするには、[SYNCを使用したPIMデータのバックアップ] ボタンをクリックし、連絡先のバックアップ ファイルの名前を選択し、[ファイルとして保存] ダイアログの [保存] をクリックします。PIM バックアップ プロセスが開始され、進行状況が表示されます。選択したファイルにデータが保存されると、完了メッセージが表示されます。
2. 復元するには、[SYNCを使用したPIMデータの復元] ボタンをクリックし、以前に保存したソース ファイルを選択して、[開く] ダイアログの [開く] をクリックします。PIM プロセスが開始され、進行状況が表示されます。データが Bluetooth デバイスに復元されると、完了メッセージが表示されます。
   注: デバイスが SYNC プロファイルをサポートしていない場合、[SYNCを使用したPIMデータの復元] リンクは使用できません。

## PBAP を使用した個人連絡先情報のバックアップ

追加された Bluetooth デバイスの [サービス] ウィンドウ (「新しい Bluetooth® デバイスの追加と接続」を参照) で、次の操作を実行します。

1. [PIMデータをPhone Book Accessと同期する] ボタンをクリックします。[電話帳バックアップ ダイアログ]が表示されます。
2. バックアップする電話帳の場所 (電話の内部メモリ、SIM メモリなど) と対象のファイルを選択します。
3. [バックアップ] ボタンを押して、PBAP バックアップ操作を開始します。
4. PBAP バックアップ操作の進行状況が [受信] ウィンドウに表示されます。

注: 選択された電話帳の場所がない場合、PBAP バックアップ操作は開始されません。

注: 両方の電話帳の場所を同じ対象ファイルにバックアップすることはできません。