# 蓝牙技术

蓝牙无线技术是一种短距离通信技术，旨在替代连接便携式和/或固定设备的线缆，同时保持高度安全性。

蓝牙已获得全球认可，蓝牙技术的结构允许任何启用蓝牙功能的设备连接至指定范围内的其他启用蓝牙功能的设备。

频谱

蓝牙技术使用展频、跳频、全双工信号以 2.4 GHz 到 2.485 GHz 的工业、科学和医学 (ISM) 频段运行，其标称跳频速率为 1600 hops/sec。 大多数国家/地区均提供了 2.4 GHz ISM 波段，无需许可证即可使用该波段。

有效距离

启用蓝牙功能的设备之间的允许范围取决于特定的应用。蓝牙规格要求的最小范围是 10 米或 30 英尺，但没有固定限制，制造商可以调整实施，以提供所需的范围来支持各种解决方案的应用。范围按无线电级别划分：

- 3 级无线电的范围可达 1 米或 3 英尺。
- 2 级无线电的范围可达 10 米或 33 英尺。
- 1 级无线电的范围可达 100 米或 300 英尺。

电源

根据设计，蓝牙技术具有极低的功耗，并且允许蓝牙无线电在不活动时关闭电源。

数据传输速率

- 蓝牙 1.2 的速率为 1 Mbps
- 带有扩展数据率 (EDR) 的蓝牙 2.0 的速率可达 3 Mbps

有关蓝牙无线技术的更多信息，请访问 www.bluetooth.com。