# תיאור מוצר

## סקירה

תוכנת Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology מאפשרת ליצור חיבור אלחוטי למחשב באמצעות מגוון התקני Bluetooth, כגון טלפונים ניידים, אוזניות, אוזניות סטריאו, התקני כף יד חכמים, מדפסות, מצלמות דיגיטליות ועוד. באמצעות תוכנת Bluetooth תוכל לשתף קבצים, להאזין למוסיקה, לבצע שיחות וידאו ולהשתמש במדפסות Bluetooth.

בעזרת תוכנת Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology, החיבור באמצעות Bluetooth מתבצע בצורה פשוטה ואינטואיטיבית, על-ידי ניהול מעקב אחר כל ההתקנים המחוברים והתחברות אליהם באופן אוטומטי, אך התוכנה גם מאפשרת התאמות ידניות בעת הצורך.

כדי לצמצם את צריכת החשמל, רדיו ה-Wi-Fi ישמש לביצוע חיבורי Bluetooth High Speed רק כאשר הוא יזהה שדרוש חיבור במהירות גבוהה לצורך העברת כמות גדולה של נתונים.

לקבלת מידע נוסף על מערכות הפעלה ומתאמים נתמכים, ראה מוצרי Intel® Wireless.

## מפרטים

ממשקי ליבה נתמכים של Bluetooth:

- Host Controller Interface (HCI) Bluetooth High Speed (HS)

פרופילי Bluetooth נתמכים:

- *Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) (Source/Sink)
- A/V Remote Control Profile (AVRCP) (בקר/יעד)*
- פרוטוקול העברת קבצים (FTP) (שרת/לקוח)
- *Generic A/V Distribution Profile (GAVDP) (Source)
- Generic Object Exchange Profile (GOEP) (לקוח/שרת)
- Hands-Free Profile (HFP) (Audio Gateway)‎ עם תמיכה ב-*Wide-Band Speech support (WBS)‎
- Headset Profile (HSP) (שער שמע)*
- פרופיל סנכרון (SYNC) (לקוח)
- Basic Imaging Profile (BIP) (Push Responder)
- Basic Printing Profile (BPP) (שולח)
- Phone Book Access Profile (PBAP) ולקוח פרופיל סנכרון (SYNCH)
- פרופיל גישה כללי (GAP)
- פרופיל תכונה כללי (GATT)
- HID מעל פרופיל GATT (HOGP) (Host)‎, המכונה גם פרופיל ***Low Energy HID

מערכות הפעלה:

- (32 סיביות ו-64 סיביות) Windows Vista SP2**
- (32 סיביות ו-64 סיביות) Windows 7
- Windows 8

תוכנת Intel® PROSet/Wireless Software מציעה גם כמה תכונות חדשות:

- תמיכה ב-Bluetooth High Speed
- שילוב של Windows Media Player ו-*Media Center
- שילוב עם תוכנת *Skype Voice over IP (VoIP)
- שילוב עם Microsoft Office
- יכולת כיבוי Bluetooth של רדיו מתפריט מגש המערכת של Windows 7
- יכולת כיבוי Bluetooth של רדיו מההגדרות האלחוטיות בתפריט מגש המערכת של Windows 8
- תמיכה ב-Bluetooth Low Energy***

רשימת ראשי תיבות:

- (פרופיל חלוקת שמע מתקדם) Advanced Audio Distribution Profile - A2DP
- (חלופי MAC/PHY) Alternate MAC/PHY - AMP
- (פרופיל בקרה מרחוק של שמע/וידאו) Audio/Video Remote Control Profile - AVRCP
- (פרופיל הדמיה בסיסי) Basic Imaging Profile - BIP
- (פרופיל הדפסה בסיסי) Basic Printing Profile - BPP
- ניהול זכויות דיגיטלי (Digital Rights Management) - DRM
- (קצב העברת נתונים משופר) Enhanced Data Rate - EDR
- (פרוטוקול העברת קבצים) File Transfer Protocol - FTP
- GAP - פרופיל גישה כללי
- GATT – פרופיל תכונה כללי
- HID – התקן ממשק אנוש
- (פרופיל דיבורית) Hands-Free Profile - HFP
- HOGP – HID מעל פרופיל GATT
- (מהירות גבוהה) High Speed - HS
- (פרופיל אוזנייה) Headset Profile - HSP
- (בקרת גישה למדיה/שכבה פיזית) Media Access Control/Physical Layer - MAC/PHY
- (פרופיל גישה לספר טלפונים) Phone Book Access Profile - PBAP
- (החלפת אובייקטים) Object Exchange - OBEX
- (פרופיל גישה לספר טלפונים) Phone Book Access Profile - PBAP
- (מערכת ניהול העתקה טורית) Serial Copy Management System - SCMS-T
- פרופיל סנכרון - SYNCH
- (מצב תגובה אחת)Single Response Mode - SRM
- (קול באמצעות IP) Voice over IP - VoIP
- WBS –‏ Wide-Band Speech

* Windows 8 תומך בפרופילי שמע באופן טבעי. בהתאם לזאת, הפעילות עם נגני מדיה ותוכנות VoIP אינה נתמכת על-ידי תוכנת Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology ב-Windows 8.

** התכונה Bluetooth High Speed אינה נתמכת ב-Windows Vista.

*** התכונה Bluetooth Low Energy, המתוארת במסמך זה, ניתנת ליישום ב-Windows 7 בלבד. Windows 8 תומך ב-Bluetooth Low Energy באופן טבעי, ובהתאם לזאת, התמיכה ב-Bluetooth Low Energy אינה כלולה בתוכנה Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology ב-Windows 8.