# Technologia Bluetooth®

Bluetooth jest technologią komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu, która uwalnia użytkownika od konieczności korzystania z przewodów w przypadku podłączania urządzeń przenośnych i/lub stacjonarnych przy równoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu zabezpieczeń.

Przyjęty na całym świecie standard i struktura technologii Bluetooth umożliwia dowolnemu urządzeniu obsługującemu tę funkcję połączenie z dowolnym innym takim urządzeniem znajdującym się w pobliżu w określonej odległości.

Pasmo

Technologia Bluetooth działa w paśmie przemysłowym, naukowym i medycznym (ISM) o częstotliwości od 2,4 GHz do 2,485 GHz wykorzystując technologię poszerzonego widma, przeskoki częstotliwości, sygnał full-duplex (na każdej parze) w liczbie 1600 przeskoków na sekundę. W większości krajów pasmo ISM 2,4 GHz jest ogólnie dostępne i nielicencjonowane.

Zasięg

Odległość pomiędzy urządzeniami z włączoną komunikacją Bluetooth zależy od aplikacji. Połączenie Bluetooth wymaga minimalnego zasięgu 10 m (30 stóp), nie istnieje jednak ustalony limit. Producenci mogą dostosować specyfikacje w celu zapewnienia zasięgu niezbędnego do obsługi oferowanych przez nich rozwiązań. Klasyfikacja zasięgu wg klasy modułu radiowego przedstawia się następująco:

- Połączenie radiowe klasy 3 — zasięg maksymalny do 1 m (3 stopy);
- Połączenie radiowe klasy 2 — zasięg maksymalny do 10 m (33 stopy);
- Połączenie radiowe klasy 3 — zasięg maksymalny do 100 m (300 stóp).

Zasilanie

Technologia Bluetooth została opracowana pod kątem bardzo niskiego zużycia energii i umożliwia wyłączanie modułu radiowego Bluetooth w przypadku braku aktywności.

Prędkość transferu danych

- 1 Mb/s dla Bluetooth 1.2
- Do 3 Mb/s dla Bluetooth 2.0 z EDR
- Do 24 Mb/s dla funkcji Bluetooth High Speed.

Więcej informacji na temat technologii bezprzewodowej Bluetooth można znaleźć na stronie internetowej www.bluetooth.com.