# Synkronisere personlige opplysninger over Bluetooth®

En rekke telefoner og andre Bluetooth-enheter gir tilgang til kontakter og andre PIM-data (Personal Information Manager) ved hjelp av en Bluetooth-synkroniseringstjeneste for å sikkerhetskopiere kontakter fra Bluetooth-enheten til en fil og for å gjenopprette kontakter fra en sikkerhetskopifil.

Støttede profiler og roller:

- SYNC-klient for å sikkerhetskopiere og gjenopprette kontakter
- Phone Book Access Profile-klient (PBAP-klient) for å sikkerhetskopiere kontakter

## Sikkerhetskopier og gjenopprett personlig kontaktinformasjon ved hjelp av SYNC-profil

Merk: Du kan bare sikkerhetskopiere og gjenopprette hele kontaktdatabasen.

I vinduet Tjenester for Bluetooth-enheten som er lagt til (se Legge til og koble til en new Bluetooth®-enhet) gjør du ett av følgende:

1. Klikk på knappen Sikkerhetskopier PIM-data med SYNC, velg filen som inneholder en sikkerhetskopi av kontaktene, og klikk på Lagre i dialogboksen Lagre som fil. Prosessen for sikkerhetskopiering av PIM starter, det vises en fremdriftsindikator, og til slutt vises det en melding om at prosessen er fullført når dataene er lagret til filen som er valgt.
2. Hvis du vil gjenopprette, klikker du på knappen Gjenopprett PIM-data med SYNC, velger en tidligere lagret kildefil og klikker på Åpne i dialogboksen Åpne. PIM-prosessen starter, det vises en fremdriftsindikator, og til slutt vises det en melding om at prosessen er fullført når dataene er gjenopprettet til Bluetooth-enheten.
   Merk: Tjenesten Gjenopprett PIM-data med SYNC er ikke tilgjengelig hvis enheten ikke støtter SYNC-profilen.

## Sikkerhetskopier personlig kontaktinformasjon ved hjelp av PBAP

I vinduet Tjenester for Bluetooth-enheten som er lagt til (se Legge til og koble til en new Bluetooth®-enhet) gjør du følgende:

1. Klikk på knappen Synkroniser PIM-data med Phone Book Access. Dialogboks for sikkerhetskopiering av telefonbok vises.
2. Velg telefonbokplasseringer (internt telefonminne, SIM-minne) som skal sikkerhetskopieres, samt målfiler.
3. Trykk på Sikkerhetskopi for å starte PBAP-sikkerhetskopiering.
4. Fremdriften til PBAP-sikkerhetskopieringen vises i vinduet Mottar.

Merk: PBAP-sikkerhetskopieringen starter ikke hvis det ikke finnes noen valgte telefonbokplasseringer.

Merk: Det er ikke mulig å sikkerhetskopiere to telefonbokplasseringer til samme målfil.