# وصف المنتج

## نظرة عامة

يسمح برنامج Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology بإجراء اتصال لاسلكي بالكمبيوتر باستخدام مجموعة متنوعة من أجهزة Bluetooth، مثل الهواتف المحمولة وسماعات الأذن وسماعات الرأس الاستريو والأجهزة المحمولة الذكية والطابعات والكاميرات الرقمية وغيرها من الأجهزة الأخرى. باستخدام برنامج Bluetooth يمكنك مشاركة الملفات والاستماع إلى الموسيقى وإجراء مكالمات الفيديو واستخدام طابعات Bluetooth.

باستخدام برنامج Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology‏، يتميز الاتصال باستخدام Bluetooth بالبساطة وسهولة الاستخدام، وذلك بتتبع جميع الأجهزة المتصلة والاتصال بها تلقائيًا كما يسمح أيضًا بإجراء عمليات الضبط اليدوية عند الحاجة.

لمزيد من المعلومات حول أنظمة التشغيل والمحوّلات المدعومة راجع منتجات Intel® اللاسلكية.

## المواصفات

واجهات Bluetooth الأساسية المدعومة:

- استضافة واجهة تحكم (HCI)

خواص Bluetooth المدعومة:

- خاصية توزيع الصوتيات المتقدمة (A2DP)(مصدر/مستقبل)1
- خاصية التحكم عن بُعد في الصوتيات/الفيديو (AVRCP) ‏(المراقب/الهدف)1
- خاصية التصوير الأساسية (BIP) (البادئ/المستجيب)
- خاصية الطباعة الأساسية (BPP) (المرسِل)
- خاصية نقل الملفات (FTP) (عميل/خادم)
- خاصية الوصول العام (GAP)
- خاصية السمات العامة (GATT)
- خاصية توزيع الصوتيات/الفيديو(GAVDP) (المصدر/المتلقي)1
- خاصية تبادل العناصر العامة (GOEP) (عميل/خادم)
- خاصية التحدث الحر (HFP) (بوابة الصوتيات) مع اعتماد الحديث فائق السرعة 1(WBS)
- خاصية استبدال كبل النُسخ المطبوعة (HCRP) (العميل)
- خاصية التحدث عبر سماعات الرأس (HSP)(بوابة صوتيات)1
- وضع HID عبر GATT ‏(HOGP) (المضيف)، يُعرف أيضًا باسم وضع HID ذو الطاقة المنخفضة2
- خاصية دفع النماذج (OPP) (العميل/الخادم)
- خاصية الوصول إلى دليل الهاتف (PBAP) (العميل)
- خاصية المزامنة (SYNC) (عميل)

أنظمة التشغيل:

- Windows Vista ‏(32 بت و 64 بت) 3SP2
- Windows 7 ‏(32 بت و 64 بت)
- Windows 8 ‏(32 بت و 64 بت)
- Windows 8.1 ‏(32 بت و 64 بت)

يقدم Intel® PROSet/Wireless Software أيضا عدد من الميزات الجديدة:

- التكامل مع Windows Media Player و1Media Center
- التكامل مع برنامج Skype لنقل الصوت عبر IP‏ 1(VoIP)
- التكامل مع Microsoft Office
- إمكانية إيقاف تشغيل جهاز إشارات Bluetooth اللاسلكية3
- دعم وضع الطيران في Windows 8 وWindows 8.1
- WBS – الحديث فائق السرعة2

قائمة الاختصارات:

- A2DP: خاصية توزيع الصوتيات المتقدمة
- AMP: البديلة MAC/PHY
- AVRCP: خاصية التحكم البعيد في الصوتيات/الفيديو
- BIP: خاصية التصوير الأساسية
- BPP: خاصية الطباعة الأساسية
- DRM: إدارة الحقوق الرقمية
- EDR: معدل نقل البيانات المحسّن
- FTP: بروتوكول نقل الملفات
- GAP: خاصية الوصول العام
- GATT: خاصية السمات العامة
- HID: جهاز واجهة الإنسان
- HFP: خاصية التحدث الحر
- HOGP: وضع HID عبر GATT
- HSP: خاصية التحدث عبر سماعات الرأس
- MAC/PHY: وحدة تحكم وصول الوسائط/الطبقة الفعلية
- OBEX: تبادل العناصر
- PBAP: خاصية الوصول لدفتر الهاتف
- SCMS-T: نظام إدارة النسخ التسلسلية
- SYNCH: خاصية المزامنة
- SRM: وضع الاستجابة الفردية
- VoIP: النقل الصوتي عبر IP
- WBS: الحديث فائق السرعة

1 يدعم كلّ من Windows 8 وWindows 8.1 في الأصل خاصيات الصوت. تباعًا، إن التفاعل مع مشغّلات الوسائط وبرنامج نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) هو خارج نطاق برنامج Intel‎® PROSet/Wireless لتقنية Bluetooth® من Windows 8 والإصدارات الأحدث.

2 إن ميزة Bluetooth منخفض الطاقة، كما تمّ وصفها في هذا المستند، قابلة للتطبيق فقط على Windows 7. يدعم Windows 8 وWindows 8.1 في الأصل Bluetooth منخفض الطاقة، وتباعًا، فإن دعم Bluetooth منخفض الطاقة هو خارج نطاق برنامج Intel® PROSet/Wireless لتقنية Bluetooth® من Windows 8 والإصدارات الأحدث.

3 تتوفر إمكانية إيقاف تشغيل جهاز إشارات Bluetooth اللاسلكية من قائمة علبة النظام في Windows 7 فقط.